**دستورالعمل کاربا فیوزکش**

**نام درس/دروس:**

**ایمنی برق**

**کارآموزی2**

**آزمایشگاه/کارگاه:**

**کارگاه عمومی وایمنی**

**1-هدف:**

**تشریح نحوه کار وآیین کارایمن با فیوز کش**

**2-دامنه کاربرد:**

**دانشجویان ترم سوم وهشتم کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار**

**3-مسئولیت:**

**1-کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند.**

**2-اساتید راهنما ومسئول درس مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.**

**4-تعاریف(درحال حاضر فاقد تعریف)**

**5-شرح دستورالعمل**

**دستورالعمل وآیین کارایمن با فیوزکش**

**فیوز کش وسیلهای که از آن برای تعویض فیوزهای کاردی یا کتابی درون تابلو استفاده میشود. دو**

**نوع فیوزکش با آستین و بدون آستین با دستکش و بدون دستکش داریم بیشترین آسیبهای ناشی از قوس الکتریکی و جرقه در زمان تعویض این فیوزها برای برقکاران اتفاق میافتد..**

**نکات ایمنی**

**به هیچ عنوان از انبردست جهت فیوز کشی استفاده نشود. آمارها نشان داده است استفاده از انبردست باعث میشود با فازهای کناری فیوز سوخته برخورد و تولید جرقه کند..**

**فیوز کش باید دارای کاورمخصوص باشد و در صورت نبود، حتما از دستکش استفاده شود..**

**دکمه و زبانه فیوز کش هنگام جازدن و یا کشیدن بایستی روان و بدون گیر باشد..**

**سرعت عمل در هنگام جا زدن و کشیدن فیوز بسیار مهم است..**

**فرش عایق زیر پای خود قرار دهید..**

**با فاصله مناسب و قرار گرفتن در پشت درب تابلو اقدام به وصل کلید کنید.**