**دستورالعمل کار با دستکش جوشکاری ساق بلند**

**نام درس/دروس:**

**ایمنی**

**کارآموزی2**

**آزمایشگاه /کارگاه:**

**کارگاه عمومی وایمنی**

**1-هدف:**

**تشریح نحوه کار وآیین کارایمن با دستکش جوشکاری ساق بلند**

**2-دامنه کاربرد:**

**دانشجویان ترم سوم وهشتم کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار**

**3-مسئولیت:**

**1-کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند.**

**2-استاد درس مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاداین دستورالعمل را به عهده دارند.**

**4-تعاریف(درحال حاضر فاقد تعریف)**

**5-شرح دستورالعمل**

**آیین کار ایمن دستکش جوشکاری ساق بلند مدل هوبارت:**

دستکش‌های جوشکاری  بسته به نوع مصرف در انواع, ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می‌شوند.

دستکش جوشکاری مدل هوبارت از چرم گاوی درست می‌شوند. در مقابل جرقه و مواد مذاب حاصل از جوشکاری, برش کاری, ریخته گری و..  دارای کیفیت عالی و مقاومت بالا و دوام زیادی است.

**متریال‌های مصرفی داخل دستکش هوبارت:**

متریال داخلی دستکش جوشکاری ساق بلند مدل هوبارت از نمد نرم است. که باعث می شود دست داخل آن حس راحتی داشته و راندمان کاری جوشکار بالا برود.

به خاطر کیفیت بالای چرم مصرفی علاوه بر نرم بودن آن

به طور کامل مشکل لغزیدن اجسام در دست را نیز برطرف کرده و از مچ و ساعد هم محافظت می‌کند.

**استاندارهای دستکش جوشکاری مدل هوبارت:**

 استاندارد بین اللملی اتحادیه اروپا 388EN  است. مسئله دیگر در مورد استفاده دستکش جوشکاری ساق بلند مقابل اشعه است که این دستکش استاندارد ANSI Z49.1  را نیز دارد.  و به همه جوشکار‌ها استفاده از این استانداردها توصیه می‌شود.

