**دستور العمل کار با دستگاه آنمومتر پره ای**

**نام درس/دروس:**

**عوامل فیزیکی**

**کار آموزی2**

**آزمایشگاه/کارگاه:**

**آزمایشگاه عوامل فیزیکی**

**1-هدف:**

**تشریح نحوه کار وآیین کار ایمن با دستگاه آنمومتر پره ای**

**2-دامنه کاربرد:**

**دانشجویان ترم سوم وهشتم کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار**

**3-مسئولیت:**

**1-کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند.**

**2-اساتید راهنما ومسئول درس مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاداین دستور العمل را به عهده دارند.**

**4-تعاریف (درحال حاضر فاقد تعاریف)**

**5-شرح دستورالعمل:**

**آنمو متر پره ای**

**مدل دستگاه:**

این دستگاه مناسب جهت اندازه گیری دما، سرعت و جریان هوا در سه مدل انتخابی: LV110 میباشد. مشخصات فنی دستگاه به شرح ذیل میباشد :

قابلیت اندازه گیری سرعت هوابا حسگر های افکت ودمای محیط با حسگر NTCاست

دارای نمایشگر LCD4خط با ابعاد50در36میلی متر می باشد.

همچنین دارای 5کلید برروی دستگاه است.