**دستورالعمل کاربا عینک دودی پن مدل SE2172**

**نام درس/دروس:**

**ایمنی**

**کارآموزی2**

**آزمایشگاه /گارگاه:**

**کارگاه عمومی وایمنی**

1**-هدف:**

**تشریح نحوه کاروآیین کار ایمن با عینک دودی پن**

**2-دامنه کاربرد:**

**دانشجویان ترم سوم وهشتم کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار**

**3-مسئولیت:**

**1-کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای مسئولیت اجرای این دستورالعمل رابه عهده دارند.**

**2-اساتیدراهنما ومسئول درس مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاداین دستورالعمل را به عهده دارند.**

**4-تعاریف (درحال حاضر فاقد تعریف)**

**5-شرح دستورالعمل**

**دستورالعمل وآیین کار ایمن باعینک ایمنی دودی پن مدل SE2172**

**لنز دودی پل‌کربنات**

**قابلیت فیلتراسیون UV400 را داردو  پرتو فرابنفش با طول موج 400 نانومتر را جذب می کند**

**دارای فریم نایلونی و دسته قابل تنظیم کشویی**

**ساخت تایوان و دارای استاندارد ANSI آمریکا و CE اروپا**

**شناسه محصول: IS0203P650Fدسته:**[**عینک ایمنی**](https://imensepahan.com/product-category/eye-and-face-protection/safety-glass/)**,**[**حفاظت چشم و صورت**](https://imensepahan.com/product-category/eye-and-face-protection/) **برچسب:**[**عینک ایمنی پن تایوان**](https://imensepahan.com/product-tag/pan-safety-glasses/)

**ویژگی های عینک فریم دار دسته کشویی مدل (SE2172 (P650F**

**جنس بدنه سخت و غیرقابل انعطاف پذیری**

**حفاظت در برابر استرس های چشمی**

**جنس لنز: پل‌کربنات**

**نوع لنز: دودی**

**قابلیت فیلتراسیون UV400  و  پرتو فرابنفش با طول موج 400 نانومتر**

**دارای فریم نایلونی و دسته قابل تنظیم کشویی**

**ساخت تایوان و دارای استاندارد ANSI آمریکا و CE اروپا**

**نقاط قوت**

**وجود بالشتک لاستیکی نرم بر روی تکیه گاه روی بینی**

**وجود سوراخ های ریز در انتهای دسته عینک به منظور اتصال بند دور گردن**

**دارای دسته های قابل تنظیم متناسب با فرم و اندازه صورت**

**وجود قاب محکم به منظور مقاومت در برابر تنش های فیزیکی(ضربات احتمالی، زمین خوردن و… )**

**وجود پهلوهای پلاستیکی در زیر دسته عینک به منظور محافظت بیشتر در برابر برخورد ذرات ریز با صورت**

**نقاط ضعف**

**بسته بندی نا مناسب**

**عدم وجود جعبه مستحکم به منظور محافظت در برابر صدمات فیزیکی**

**نمای ظاهری نسبتا خشن**

**موارد استفاده**

**کارگاه‌ها و مکان‌های صنعتی و معدنی که نیاز به سنگ زنی می‌باشد.**

**کارگاه‌ها و مکان‌های صنعتی و معدنی که با دستگاه‌های تراشکاری کار می‌کنند.**

**مناسب برای کار در سنگ زنی و تراشکاری**

**مکان هایی با شدت نور زیاد که باعث آسیب رسیدن به چشم می شود**

**حفاظت در برابر نور خورشید**

**سطح بالایی از حفاظت**