**دستورالعمل کاربا ماسک SE2740مخصوص نصب روی کلاه ایمنی**

**نام درس/دروس:**

**ایمنی**

**کارآموزی 2**

**آزمایشگاه /کارگاه:**

**کارگاه عمومی وایمنی**

**1-هدف:**

**تشریح نحوه کار وآیین کار ایمن با ماسک مخصوص نصب روی کلاه ایمنی**

**2-دامنه کاربرد:**

**دانشجویان ترم سوم وهشتم کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار**

**3-مسئولیت :**

**1-کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده داند.**

**2-اساتید راهنما ومسئول درس مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.**

**4-تعاریف (درحال حاضر فاقد تعریف)**

**5-شرح دستورالعمل:**

**دستورالعمل وآیین کار ایمن کار با ماسک SE2740**

**معرفی ماسک SE2740 مخصوص نصب روی کلاه ایمنی**

**ماسک جوشکاری کلاهی پن تایوان مدل SE2740 مخصوص نصب روی کلاه ایمنی مخصوص نصب روی کلاه ایمنی یکی از بهترین تجهیزات حفاظت شخصی است.**

**یک براکت نیمه آلومینیومی با مقاومت مستقیم در برابر ضربه مقاوم در برابر ضربه ، با لنز جلوی 2 “x 4-1 / 4” برای بازرسی آسان جوش ثابت شده است.**

**از جنس نایلون صنعتی نسوز ، قاب لولادار برای لنز باگیره و فنر مخصوص نصب روی کلاه ایمنی ساخت تایوان است.**

**مشخصات ماسک جوشکاری کلاهی مدل SE2740 مخصوص نصب روی کلاه ایمنی:**

* **ماسک SE2740 مخصوص نصب روی کلاه ایمنی**
* **جنس**[**آلومینیومی**](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85)
* **ساخت کشور تایوان**
* **ازجنس نایلون صنعتی نسوز**
* **کاربری راحت و آسان**
* **ویژگی :  قاب لولادار برای لنز باگیره و فنرمخصوص نصب روی کلاه ایمنی**
* **کاربرد : جوشکاری**

**ویژگی های ماسک جوشکاری مدل SE2740 مخصوص نصب روی کلاه ایمنی:**

**بسته به نوع عملیات این کلاه ماسک مخصوص نصب روی کلاه ایمنی به گونه ای طراحی شده تا تمام نیاز های شما رفع کند.**

**این ابزار از بالاترین سطح استانداردهای جهانی پیروی می کند.**

**ماسک جوشکاری کلاهی مناسب مشاغلی چون فرزکتاری ، سنگ زنی ، تراشکاری ، آزمایشگاه و انواع مشاغل صنعتی و پتروشیمی است.**

**نصب این ماسک جوشکاری بر روی انواع کلاه ایمنی بسیار آسان است.**

**شما می توانید با استفاده از این وسیله ایمنی خود را تا حد زیادی بالا ببرید.**

**به جرات می توان گفت که این سیستم از مقاوم ترین مواد ساخته شده است.**

**ماسک جوشکاری مدل SE2740 مخصوص نصب روی کلاه ایمنی نیز طراحی شده است.**

